FTTx Kompakt-Anschlussbox, Anschluss: 2x SC-Simplex/LC-Duplex

FTTx Kompakt-Anschlussbox, Anschluss: 2x SC-Simplex/LC-Duplex,
FTTx Kompakt-Anschlussbox mit aufklappbarer Faserüberlängenkassette, die eine Aufnahme für Spleißschutz enthält. Es sind Ausbrüche für zwei Kabeleinführungen in der Box vorhanden, sowie Ausbrüche für zwei flanschlose SC-Simplex oder LC-Duplex Kupplungen.

Anwendungsbereich: Innen
Montageart: Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage: Nein
Material: Kunststoff
Farbe: Weiß
Maximale Faseranzahl: 4
Spleißschutztyp: Schrumpf
Kupplungstyp: SC Simplex/LC Duplex/E2000®
Max. Bestückung (Adapter): 2
IP Schutzart: IP20
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper
Wasserschutz: Kein Schutz
Abmessungen: hxbxt 100mm x 80mm x 22mm
Temperaturbereich: -20°C – 60°C
Zugangsschutz: Ohne

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: 53700.2