FTTx Kompakt-Anschlussbox, Anschluss: 2x SC-Simplex/LC-Duplex

FTTx Kompakt-Anschlussbox, Anschluss: 2x SC-Simplex/LC-Duplex,  
FTTx Kompakt-Anschlussbox mit aufklappbarer Faserüberlängenkassette, die eine Aufnahme für Spleißschutz enthält. Es sind Ausbrüche für zwei Kabeleinführungen in der Box vorhanden, sowie Ausbrüche für zwei flanschlose SC-Simplex oder LC-Duplex Kupplungen.

Anwendungsbereich: Innen  
Montageart: Wandmontage  
Möglichkeit zur Mastmontage: Nein  
Material: Kunststoff  
Farbe: Weiß  
Maximale Faseranzahl: 4  
Spleißschutztyp: Schrumpf  
Kupplungstyp: SC Simplex/LC Duplex/E2000®  
Max. Bestückung (Adapter): 2  
IP Schutzart: IP20  
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper  
Wasserschutz: Kein Schutz  
Abmessungen: hxbxt 100mm x 80mm x 22mm  
Temperaturbereich: -20°C – 60°C  
Zugangsschutz: Ohne

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: 53700.2