INFRALAN® Wandgehäuse 4HE, 3teilig, RAL7035, 500mm

INFRALAN® Wandgehäuse 4HE, 3teilig, RAL7035, 500mm,

19" Wandgehäuse als dreiteiliges Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet. Ruckseitiger Schwenkrahmen zum Ausklappen des vorderen Gehäuseteils. Dach und Boden mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung, vorbereitet für den Einbau von je 2x Einzellüftern in Dach bzw. Boden. Innen frontseitig 2x 19“ Streben, verzinkt und tiefenverstellbar, L-förmig. Eine Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas und mit Vorreiberverschluss. Schrankteile innenseitig komplett geerdet.

Inklusive Zubehör: 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (20 Stk.), 2x Schlüssel

Höheneinheiten: 4HE

Fronttür: Glas, 1-teilig

Schutzart: IP20

Farbe: RAL7035, lichtgrau

Traglast: 30kg

Abmessungen: hxbxt 240x600x500mm

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: IWG-0465S.GR