FTTH Hutschienenadapter, 4x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert

FTTH Hutschienenadapter, 4x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert,  
mit Kupplungen bestückt und mit Steckern vorkonfektioniert ergibt sich eine einfache und schnelle Installation beim Teilnehmer. Hutschienenadapter kommen in FTTH-Projekten zum Einsatz und werden für den Teilnehmeranschluss im Klein- und Unterverteiler auf Hutschiene/Normschiene montiert. Das FTTH Drop Kabel mit 4 biegeunempfindlichen SM-Fasern wird vom Teilnehmer bis zum LWL - Zwischenverteiler verlegt und dort gespleißt.  
VPE 10 Stück, einzeln verpackt im Polybeutel.

Anwendungsbereich: Innen  
Montageart: Hutschienenmontage  
Möglichkeit zur Mastmontage: Nein  
Material: Kunststoff halogenfrei  
Farbe: Weiß  
RAL-Nummer: 9010  
Anzahl Pigtails: 4  
APC Ausführung: Ja  
Kupplung: SC Simplex  
Anzahl Kupplungen: 4  
Kupplungsfarbe: grün  
IP Schutzart IP30  
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen kleine Fremdkörper  
Wasserschutz: Kein Schutz  
Faserart: Singlemode  
Faserkategorie: G657.A2  
Kabeldurchmesser: 4,1 mm  
Mantel-Material: LSZH  
Mantel-Farbe: Elfenbein  
Flammwidrig: Ja  
Halogenfrei: nach EN 50290-2-27  
Raucharm: Ja  
Abmessungen: hxbxt 89,5mm x 35mm x 51,5mm  
Verkabelungsstandards: EN 50173-1; ISO/IEC 11801

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: 53683.x

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert,

wie vor beschrieben jedoch:

Länge: X,Xm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 53683.XX

Aufbau Art.-Nr.:

53683.XX

.XX = Länge = „15“ = 15,0m

Verfügbar in den Längen:

15,0m / 30,0m / 50,0m / 100,0m