INFRALAN® Wandgehäuse 6HE, 3teilig, RAL7035, 600mm

INFRALAN® Wandgehäuse 6HE, 3teilig, RAL7035, 600mm,

19" Wandgehäuse als dreiteiliges Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet. Ruckseitiger Schwenkrahmen zum Ausklappen des vorderen Gehäuseteils. Dach und Boden mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung, vorbereitet für den Einbau von je 2x Einzellüftern in Dach bzw. Boden. Innen frontseitig 2x 19“ Streben, verzinkt und tiefenverstellbar, L-förmig. Eine Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas und mit Vorreiberverschluss. Schrankteile innenseitig komplett geerdet.

Inklusive Zubehör: 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (20 Stk.), 2x Schlüssel

Höheneinheiten: 6HE

Fronttür: Glas, 1-teilig

Schutzart: IP20

Farbe: RAL7035, lichtgrau

Traglast: 40kg

Abmessungen: hxbxt 330x600x600mm

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: IWG-0666S.GR