Outdoor Rohrmuffe, zum Verbinden, Crimp-Version

Outdoor Rohrmuffe, zum Verbinden, Crimp-Version,  
grüne Rohrmuffe mit 2 Kabeleinführungen zum Verbinden von LWL Kabel. Die Muffe wird inklusive 2 Spleißhaltern geliefert. Sie eignet sich sowohl für die Mastmontage als auch für Erdverlegung. Die Dichtungen bestehen aus thermoplastischem Elastomer und Sconablend.

Geeignet für Anzahl der Fasern: 24  
Spleißhalter: Crimp  
Anzahl Spleißhalter: 2  
Ein-/Ausgänge: 2  
Verschraubungen: M16  
Schutzart (IP): IP68  
Kabeldurchmesser: 3,5 – 10,7 mm  
Biegedurchmesser Faserträger: 42 mm  
Max. Faser Ablagelänge: 180 mm  
Werkstoff: Kunststoff  
Farbe: grün  
Spleißkassette: integriert  
Erdverlegbar: Ja  
Zugspannung/Stauchung: 55 N  
Gesamtlänge des Muffengehäuses: 307 mm  
Durchmesser des Gehäuses: 69 mm  
Temperaturbereich: -30°C – 65°C

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: 83187.1