Outdoor Rohrmuffe, zum Verbinden, Crimp-Version

Outdoor Rohrmuffe, zum Verbinden, Crimp-Version,
grüne Rohrmuffe mit 2 Kabeleinführungen zum Verbinden von LWL Kabel. Die Muffe wird inklusive 2 Spleißhaltern geliefert. Sie eignet sich sowohl für die Mastmontage als auch für Erdverlegung. Die Dichtungen bestehen aus thermoplastischem Elastomer und Sconablend.

Geeignet für Anzahl der Fasern: 24
Spleißhalter: Crimp
Anzahl Spleißhalter: 2
Ein-/Ausgänge: 2
Verschraubungen: M16
Schutzart (IP): IP68
Kabeldurchmesser: 3,5 – 10,7 mm
Biegedurchmesser Faserträger: 42 mm
Max. Faser Ablagelänge: 180 mm
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: grün
Spleißkassette: integriert
Erdverlegbar: Ja
Zugspannung/Stauchung: 55 N
Gesamtlänge des Muffengehäuses: 307 mm
Durchmesser des Gehäuses: 69 mm
Temperaturbereich: -30°C – 65°C

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: 83187.1