FTTH IP65 Anschlussbox 16 Ports

FTTH IP65 Anschlussbox 16 Ports,  
unbestückte 16-Ports-Anschlussbox aus Kunststoff geeignet für SC-Simplex/ LC-Duplex/ E2000® Kupplungen, die über eine Faserüberlängenaufnahme verfügt. Neben einer schwenkbaren Spleißkassette enthält die Anschlussbox eine Aufnahme für Splitter und eine Kabelmantelabfangung. Die FTTH IP65 Anschlussbox bietet Platz für bis zu zwei Gasblocker, Speedpipes sind einlegbar.  
Anwendung findet diese Box in optischen Telekommunikationsnetzen, im LAN, CATV Netzwerken, FTTH-Netzen sowie bei PON und G-PON.  
Lieferung mit 16x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage.

Anwendungsbereich: Außen  
Montageart: Wandmontage  
Möglichkeit zur Mastmontage: Ja  
Material: Kunststoff  
Farbe: Weiß  
Anzahl Kabeleinführungen: 18 (16x 3-5mm; 2x PG13,5)  
Maximale Faseranzahl: 16  
Spleißschutztyp: Schrumpf / Crimp  
Kupplungstyp: SC Simplex/LC Duplex/E2000®  
Max. Bestückung (Adapter): 16  
Einlegbar Speedpipes, max. 2 Gasblocker  
IP Schutzart IP65  
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen Staubeintritt  
Wasserschutz: Schutz gegen Strahlwasser  
Abmessungen: hxbxt 295mm x 220mm x 85mm  
Temperaturbereich: -25°C – 70°C  
Zugangsschutz: Schloss

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: FTTH-BOX-OUT-1