INFRALAN® LWL Universalkabel, I-B(ZN)BH 24G 50/125µ, OM4, B2ca

INFRALAN® LWL Universalkabel, I-B(ZN)BH 24G 50/125µ, OM4, B2ca,

Universalkabel, Multimode OM4, zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden in Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen.

Mantel-Material LSZH in Farbe Erika-Violett, metallfrei, längswasserdicht, halogenfrei, gelfrei.

Harmonisierte Norm: EN 50575, halogenfrei nach EN 60754-1/2, raucharm nach EN 61034-2, flammwidrig nach EN 60332-3-24 und EN 60332-1-2, geprüft und zertifiziert nach EURO-Brandschutzklasse B2ca.

Außendurchmesser: 8,3mm

Zugkraft, langzeitig: max. 3000N

Biegeradius: 166mm

Betriebstemperatur, bewegt: -25 bis 60°C

Betriebstemperatur, ruhend: -10 bis 70°C

Aufbau: 24G (2x12) Multimode OM4

VDE-Bezeichnung: I-B(ZN)BH 24G50/125µ

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: 56324.2OM4-CPR