LED Magnetleuchte, 230V AC mit IR-Sensor und Schalter

LED Magnetleuchte, 230V AC mit IR-Sensor und Schalter

LED Leuchte im hochwertigen Aluminiumprofil zur Magnetbefestigung an beliebiger Position im Schrank, gezielte Ausleuchtung durch schwenkbare Magnethalter (Schwenkbereich ca. 180°), der IR-Sensor ersetzt den Türkontaktschalter: die Leuchte wird bei Bewegungserkennung für 45 Sekunden eingeschaltet, Sensor und Netzteil selbstklebend zur einfachen Montage überall im Schrank, bis zu 6 Leuchten sind direkt oder per Kabel kaskadierbar.

Ausführung elektrischer Anschluss: Stecker / Kupplung.

Lieferumfang: 1x Leuchte, 1x Netzteil mit Netzzuleitung, 1x IR-Sensor, 1x Ein/Aus Schalter

Schutzart: IP20

Bemessungsspannung: 230V

Lampenleistung: 4W

Lichtstärke: 280lm

Farbtemperatur: 3500K (warmweiß)

Abmessungen: lxbxt 415x20x20mm

Erkennungsradius Sensor: 1,2m

Einschaltzeit: 45s

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 698026.1