Spleißbox ausziehbar SC OS2

Spleißbox ausziehbar SC OS2,

komplett bestückte, ausziehbare 1HE 19“ Spleißbox mit SC-Duplex-Kupplungen aus Kunststoff in der Farbe blau und durchgefärbten, singlemode UPC-Pigtails gemäß DIN VDE 0888 der Fasergüte OS2, welche bereits vor die Spleißkassette geführt sind.
Die Messprotokolle der SC Pigtails sind in der Box hinterlegt.
Das Metallgehäuse ist tiefenverstellbar (45mm) über die 19“ Befestigungswinkel, die Frontblende verschraubt.
Lieferung der Spleißbox mit 12/ 24 Kupplungsöffnungen. Die nicht benötigten Öffnungen werden mit Blindeinsätzen verschlossen geliefert, inkl. 1x PG16 rückseitiger Kabeleinführung und selbstklebender Faserführung.

Anzahl Ausbrüche: 12/ 24

Anzahl Kupplungen 6/ 12/ 24

Anzahl Pigtails: 12/ 24/ 48

Kupplungstyp: SC-Duplex

Abmessungen: hxbxt 44,5x483x244mm

Farbe: RAL7035

Fabrikat: EFB Elektronik

Art.-Nr.: B71223.xx

Spleißbox ausziehbar SC OS2

Spleißbox ausziehbar SC OS2

wie vor beschrieben jedoch:

Anzahl Kupplungen XX

Anzahl Pigtails: XX

Fabrikat: EFB Elektronik

Art.-Nr.: B71223.xx

Aufbau Art.-Nr.:

B71223.xx

 -XX- = Anzahl der Kupplungen

Verfügbar mit:

24 Kupplungen & 48 Pigtails / 12 Kupplungen & 24 Pigtails / 06 Kupplungen & 12 Pigtails