33HE, 19“ Netzwerkschrank 800x800, RAL9005,

33HE, 19“ Netzwerkschrank 800x800, RAL9005,

Netzwerkschrank entsprechend DIN41494 aus Stahl, innenseitig vorne und hinten je 2x 19" Streben, feuerverzinkt, stufenlos tiefenverstellbar, gegenläufige Doppelnummerierung der Höheneinheiten an den Profilen. Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, eigenbelüftet, zerlegbar, komplett vormontiert, Traglast 1000kg.

Schrank auch ohne Abnahme der Seitenwände seitlich anreihbar mittels Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR01), Dach und Boden mit je 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorne / hinten / links / rechts) und einem zentralen Ausbruch zur Aufnahme von Lüfter-/ Filtereinheiten in der Mitte. Perforierter Dachbereich zur Eigenbelüftung und gleichzeitige Funktion als Schutzgitter bei Lüftermontage.

Front- und Rücktür aus Stahl, zweiteilig perforiert, 3-Punkt-Stangenschließung, Schwenkhebelgriff abschließbar mit Profilhalbzylinder nach DIN 18252/EN1303, PHZ bauseitig austauschbar (30/10 mm), Türanschlag links- und rechtsseitig möglich, Türöffnungswinkel freistehend oder angereiht 180° (durch außenliegende Scharniere).

Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss). Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet, vormontierte Erdungsschiene hinten mittig am Schrankboden (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm).

Inklusive Zubehör: 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (20 Stk.), 4x Nivellierfüße M12, 2x Schlüssel

Höheneinheiten: 33HE

Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)

Fronttür: Stahlblech perforiert zweiteilig, Schwenkhebelgriff

Rücktür: Stahlblech perforiert zweiteilig, Schwenkhebelgriff

Dachblech: vorhanden

Seitenwände: beidseitig

Boden: geschlossen

Zerlegbar: Ja

Schutzart: IP20

Farbe: RAL9005 schwarz

Abmessungen: hxbxt 1563x800x800mm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: PRO-3388TS.P2