Brandschutz-Fernmeldeverteiler VKA E30

Brandschutz-Fernmeldeverteiler VKA E30

als Aufputz Wandverteiler mit eingebauter LSA-Montagewanne 2/10 mit 2 Modulsteckplätzen für maximal 20DA, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Auskleidung mit Brandschutzplatten bzw. Intumeszenzmaterial im Bereich der Kabeleinführung, Geprüft nach DIN 4102 Teil 2. Die Innentiefe erlaubt das zusätzl. Stecken von Überspannungsschutzmagazinen. Bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBT-Berlin Z-86.1-39

Werkstoff: Stahlblech

Schutzarzt: IP43

Abmessungen: hxbxt 250x200x130mm

Gewicht: 5,1kg

Kabeleinführung: 2xPG29, 8xPG16

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 46042.1