LSA - Erddrahtleiste 2/38 38-polig

LSA - Erddrahtleiste 2/38 38-polig,  
für LSA-Montagewannen/-kanäle, alle Kontakte gebrückt mit dem Erdanschluss, zur Anwendung in trockenen oder feuchten Räumen ohne Kondensation. Litze 1,5 mm² für Erdanschluss, ca. 250 mm lang mit Ringkabelschuh für Schrauben M4

Leiterdurchmesser (Massiv): 0.40 - 0.80 mm (AWG 26…20)

Außendurchmesser: 0.68 - 1.60 mm

Isolationswiderstand: > 5 x 104 MΩ

Kontaktwiderstand: < 1 mΩ

Flammwidrig: UL94 V-0

Material: Selbstentflammendes PBT

Wiederholbarkeit: ≥ 50 , mit 2 Adern gleichzeitig max. 20

Kontaktmaterial: Messing silber-überzogen ≥ 5 μm

Wechselspannungsfestigkeit: 2 kVeff

Stoßspannungsfestigkeit: 3.6 kV (bei Wellenform 8/20 μs)

Farbe: rot

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 46007.1