RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1, BC, grau, 1,0m

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1, BC, grau, 1,0m

geschirmtes Patch- und Anschlusskabel mit zwei geschirmten RJ45-Steckern, Cat.8.1   
Punktueller Schrimkontakt

Die Patchkabel erfüllen in einer Verkabelungsstrecke die Channel-Anforderungen für 25GBase-T und 40 GBase-T Übertragungen.   
Umspritzte, patentierte Knickschutztülle mit Rastnasenschutz im schlanken Design, mechanisch und elektrisch getestet.

Kabelaufbau: S/FTP 4x2xAWG24/7 LSZH

Außendurchmesser: 8,0mm

Belegung: 1:1, TIA/EIA-568B

Länge: 1,0m

Farbe: grau

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5528GR.1

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1, BC

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1, BC

geschirmtes Patch- und Anschlusskabel mit zwei geschirmten RJ45-Steckern, Cat.8.1  
wie vor beschrieben jedoch:

Länge: X,Xm

Farbe: XXX

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5528xx.x

Aufbau Art.-Nr.:

K5528xx.xx

xx = Länge =.1 = 1,00m

xx = Farbe = „GR“ = grau

Verfügbar in den Farben:

BL = blau / GE = gelb / GN = grün / GR = grau / RT = rot / SW = schwarz

Verfügbar in den Längen:

0,50m / 1,0m / 1,5m / 2,0m / 3,0m / 5,0m / 7,5m / 10,0m