Keystone Modulhalter 1-Port, für Hutschiene,

Keystone Modulhalter 1-Port, für Hutschiene,

für Hutschiene TH35 geeignet nach DIN EN60715, einseitig geschlossen, anreihbar, mit schräger Bauform des Tragschienenadapters, mit Erdungsfeder.  
Die Lieferung erfolgt unbestückt und ohne erforderliche Abschlussplatte (ET-25185.1).

Werkstoff: Kunststoff

Breite: 22mm

Farbe: RAL7035, lichtgrau

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: ET-25186.V2