SVGA/HDTV Anschlusskabel

SVGA/HDTV Anschlusskabel

Anschlusskabel mit beidseitig 15-poliger High Density D-Sub Stecker, besonders hochwertiger Schutz gegen äußere Störeinflüsse durch Coax-, Folien- und Geflechtschirmung, doppelt geschirmt mit 2 Ferritkernen, 75 Ohm, Steckergehäuse vergossen, mit Rändelschrauben.

Leitung: 3 x Koax RGB und 5 x Steuerleitungen

Farbe: schwarz

Länge: 1,8m

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5326SW.1,8

SVGA/HDTV Anschlusskabel

SVGA/HDTV Anschlusskabel

wie vor beschrieben jedoch:

Länge X,Xm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5326SW.x

Verfügbar in

1,80m / 3,0m / 5,0m / 7,0m / 10,0m / 15,0m / 20,0m / 25,0m / 30,0m / 40,0m / 50,0m