HighSpeed HDMI™ Kabel mit Ethernet Stecker Typ A - Stecker Typ A

HighSpeed HDMI™ Kabel mit Ethernet Stecker Typ A - Stecker Typ A

Unterstützt Full HD / 3D (bis 20m Kabellänge) und 4K2K (bis 7.5m Kabellänge), beidseitig vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt, Leitermaterial aus reinem Kupfer, PVC-Mantel

Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF

HEC: HDMI™ Ethernet Channel

ARC: Audio Return Channel

Anzahl Pole: 19

Farbe: schwarz

Länge: 0,5m

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5431.0,5

HighSpeed HDMI™ Kabel mit Ethernet Stecker Typ A - Stecker Typ A

HighSpeed HDMI™ Kabel mit Ethernet Stecker Typ A - Stecker Typ A

wie vor beschrieben jedoch:

Länge X,Xm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5431.x

Verfügbar in

0,50m / 1,0m / 2,0m / 3,0m / 5,0m / 10,0m / 15,0m / 20,0m