MTP® / MPO Kupplung, Gehäuse schwarz, Flanschlos SC Simplex

MTP® / MPO Kupplung, Gehäuse schwarz, Flanschlos SC Simplex,

MTP/MPO Durchführungskupplung, flanschlos im SC Simplex Format zum Verbinden von MTP® Übertragungsstrecken. Die Kupplung kann durch ihren Codierer im Key Up/ Key Up oder Key Up/ Key down genutzt werden.

Steckertyp 1. Seite: MTP/ MPO

Steckertyp 2. Seite: MTP/MPO

Bauform: SC-Simplex

Gehäuse Ausführung: Flanschlos

Staubschutzkappe: Ja

Befestigungsart: Einrasten

Werkstoff: Kunststoff

Abmessungen: L: 20,5mm, B: 12,9mm, H: 9,3mm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: 53458.1