Fachboden, 1HE, Tiefe 350mm, RAL7035

Fachboden, 1HE, Tiefe 350mm, RAL7035

zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke in der 19“ Ebene, 1HE,

Einbauposition fest

für Schranktiefe: 400mm min.

Traglast: 6kg

Gewicht: 2kg

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL7035, lichtgrau

Nutzbreite: 440mm

Abmessungen: hxbxt 44,45x482x250mm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691667GR.1B