HighSpeed HDMI Kabel with Ethernet 4K60Hz Stecker Typ A - Stecker Typ A

HighSpeed HDMI Kabel with Ethernet 4K60Hz Stecker Typ A - Stecker Typ A

Unterstützt Ultra HD / 4K 60Hz Video Übertragung

HDR, HDCP2.2, 3D, Ethernet Channel, ARC

3fache Abschirmung: Folie + Geflecht + PIMF

Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC

Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt

Maximale Kabellänge bis 20m Kabellänge (offizielle Testkriterien gehen nur bis 7,5m)

Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF

HEC: HDMI™ Ethernet Channel

ARC: Audio Return Channel

Anzahl Pole: 19

Farbe: schwarz

Länge: 0,5m

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5431SW.0,5

HighSpeed HDMI™ Kabel mit Ethernet Stecker Typ A - Stecker Typ A

HighSpeed HDMI™ Kabel mit Ethernet Stecker Typ A - Stecker Typ A

wie vor beschrieben jedoch:

Länge X,Xm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5431SW.x

Verfügbar in

0,50m / 1,0m / 2,0m / 3,0m / 5,0m / 7,5m / 10,0m / 15,0m / 20,0m