INFRALAN® 24-Port Verteilerfeld 19" 1HE RAL 9005

INFRALAN® 24-Port Verteilerfeld 19" 1HE RAL 9005,

modularer Aufbau zur Aufnahme von bis zu 24 UTP Modulen im INFRALAN®-Keystone-Format, ungeschirmt, inklusive adaptierbarem Kabelmanagement, Zugentlastung über Kabelbinder am Kabelrechen, weiße Beschriftungsfelder pro Port mit transparenter Abdeckung. ANEXT optimiert,

Cat.6A zertifiziert durch ETL nach ANSI/TIA 568-C.2 und ISO 11801 Cat.6A

Abmessungen: hxbxt 44,45x482,6x125mm

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: IVF-24-SW-UTP