LSA Überspannungsschutzmagazin 2/10

LSA Überspannungsschutzmagazin 2/10

Magazin für 2-Elektroden Ableiter 8x6, wird frontseitig auf LSA-Leisten gesteckt, als vorgeschalteter Schutz im Telekommunikationsbereich, als Überspannungs-/Blitzschutz im industriellen Einsatz, Magazindeckel und Labelhalter steckbar, für 20 ÜsAg 8x6, mit Failsafe

Material: Selbstlöschendes Polyester PBT

Brandverhalten: UL 94 V-0

Gewicht: 61 g

ROHS-Konform: Ja

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 46140.1