Kompakte Muffe 12 (Crimp)

Kompakte Muffe 12 (Crimp),  
Kompakte Muffe zum Verbinden und Abzweigen

Inklusive Spleißhalter

Merkmale

Kompakte Größe: 19,4 cm x 23,2 cm x 4,2 cm

Kapazität von bis zu 12 Einzelfasern

4 Kabeleinführungen (2 auf jeder Seite) für Kabeldurchmesser von 4 bis 9 mm

Geeignet für: Crimpspleißschutz

Flexible Dichtungstechnik für Flach- oder Rundkabel

Geeignet für Mast/Wandmontage oder direkter Erdverlegung

Temperaturbeständig von -40°C bis zu 60°C

Geeignet für Anzahl an Fasern: 12

Spleißhalter: Crimp

Anzahl Spleißhalter: 1

Ein-/ Ausgänge: 4

Schutzart (IP): IP68

Kabeldurchmesser: 4 – 9 mm

Werkstoff: Kunststoff

Farbe: Schwarz

Spleißkassette: Integriert

Erdverlegbar: Ja

UV Beständig: Ja

Art der Muffe: Abzweigmuffe

Maße (LxBxH): 194 x 232 x 42 mm

Temperaturbereich: -40 – 60°C

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: 83205.1