19“ Blindplatte, 2HE

19“ Blindplatte, 2HE,

zur Abdeckung freier Frontflächen in der 19" Ebene, hohe Stabilität durch Kantung, aus Stahlblech mit einer pulverbeschichteten Oberfläche, zur Schraubmontage.

Farbe: RAL7035, lichtgrau

Anzahl HE: 2HE

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691266