19“ Kabelführungspanel mit Kunststoffbüglen 1HE

19“ Kabelführungspanel mit Kunststoffbüglen 1HE,

zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 19" Ebene mit 5 abgerundeteten Kunststoffbügeln zur Einhaltung des Biegeradius, Bügel um 360° in 4 x 90° Schritten drehbar, Material Bügel + Blende Stahl, Halterung PA.

Farbe: RAL7035, grau

Anzahl HE: 1HE

Anzahl Bügel: 5

Bügellänge: 56mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 699982.1