LWL Rahmenset für 2 x E2000®, SC-Simplex, LC-Duplex, RAL9010

LWL Rahmenset für 2 x E2000®, SC-Simplex, LC-Duplex, RAL9010,  
unbestücktes Rahmenset zur Aufnahme von 2 Durchführungskupplungen. Das Set bietet 2 Ports für E2000® Simplex, SC Simplex oder LC Duplex und einen 40°-Auslass. Der Außenring mißt 80x80mm und die Zentralscheibe 50x50mm nach DIN49075. Mit der Adapterplatte des Schalterprogramm-Herstellers ist das Set kompatibel zu jedem Schalterprogramm. Ein Beschriftungsfeld ist integriert.  
Der Lieferumfang beinhaltet: 1 x Metallrahmen, 1 x Außenring, 1 x Zentralscheibe, 4 x M2-Schrauben

Aufputz: Ja  
Unterputz: Ja  
Kanaleinbau: Ja  
Bodentank/Unterflurmontage: Ja  
Befestigungsart: Schraube  
Mit Buchse/Kupplung: Nein  
Max. Bestückung (Adapter): 2  
Geeignet für Kupplung: SC Simplex/LC Duplex/E2000®  
Mit Textfeld: Ja  
Zentralplatte: Ja  
Zentralplatte gemäß: DIN 49075  
Abdeckrahmen: Ja  
Auslassrichtung: abgewinkelt  
Staubschutz: ohne  
Werkstoff Tragring: Zinkdruckguss  
Werkstoff Zentralplatte: ABS Kunststoff  
Farbe: weiß  
RAL-Nummer: 9010  
Abmessungen: 80mm x 80mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: ET-25085FO