Kabelführungsbügel 40x40mm

Kabelführungsbügel 40x40mm

zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung, Befestigung seitlich an den 19“ Streben.,

mit seitlich versetzter Montageplatte

Material: Stahl, verzinkt

Abmessungen: lxb 40x40mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 699991.1S