Keystone Einbauadapter HDMI A – A

Keystone Einbauadapter HDMI A - A,

Snap-In Montage (Keystone)

Verbindungskupplung für HDMI-Kabel

2x HDMI Buchse Typ A

Kunststoffgehäuse

Snap-In Rasthebel aus Kunststoff

Einsatz in Rahmensets mit Schrägauslass nicht empfohlen

Empfohlen für Verteilerfelder mit Keystone-Ausbruch oder in Kombination mit dem Multifunktionsrahmenset ET-25092

Kontaktwiderstand: max. 2mOhm

Isolationswiderstand: min. 10MOhm

Lebensdauer: > 1000 Steckzyklen

Farbe: Schwarz

Material: Kunststoff

Ausführung: HDMI Typ A – HDMI Typ A

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: EB479V2