Rahmenset 2-fach, RAL 9010

Rahmenset 2-fach, RAL 9010,

für Unterputz- oder Kanalanschluss, Basiselement mit zentraler Abdeckplatte zur Aufnahme von 2 Modulen im Keystone-Format, 40°-Auslass, Zentralplatte nach DIN49075, kompatibel zu diversen Standard-Schalterprogramm über Zwischenrahmen, Befestigungsrahmen mit Kunststoffabdeckung 80x80mm, Zentralplatte 50x50mm, Farbe RAL 9010 reinweiß, mit Staubschutzkappe, Beschriftungsfeld und Anschlussmöglichkeit für den Potentialausgleich.

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: ET-25085V2