12er Set feldkonfektionierbare SC Steckverbinder OM3 aqua, mit Faserhalter

12er Set feldkonfektionierbare SC Steckverbinder OM3 aqua, mit Faserhalter,
kompatibel zu allen Standard SC Steckern und Kupplungen. Für die simple Montage in unter 2 Minuten werden weder Kleber noch elektrische Energie benötigt. Ein Set feldkonfektionierbare Steckverbinder beinhaltet: 12 x Steckerverbinder auf Montageplatte, 12 x Knickschutztüllen, 12x Schutzschlauch für 250µ Faser, 1 x Kunststoff Hilfsschablone zur Konfektion, 1 x Kunststoff Schablone zur Befestigung der vorbereiteten Faser.
Typische Spezifikationswerte liegen bei 23 °C ± 5 °C.
Empfohlenes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten):
HS18-CLEAVER – Faserbrechwerkzeug
39901.1 - Miller® Absetzzange "Tri-Hole"

Ausführung: Stecker (Plug)
Steckverbindertyp: SC
Anschlussart: Klemmen
Werkstoff der Ferrule: Keramik
Zugfestigkeit: TIA/EIA 568-C.3
Betriebstemperatur: -40°C – 75°C
Mechanische Beständigkeit: < 0,1 dB Veränderung, 500 Steckzyklen
Stecker: IEC 61754-4
Geeignet für Faserart: Multimode
Kabel Ø: 0,9 mm
Farbe: türkis
Einfügedämpfung: 0,3 dB
Rückflussdämpfung: > 35 dB

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: 53200.1