Inline-Muffe für 24 Spleiße

Inline-Muffe für 24 Spleiße,
Kleine Inline-Muffe zum Verbinden und Abzweigen

Inklusive Spleißkassette und Spleißhalter (Crimp)

Merkmale

Klein und compakt, Inline-system

Kapazität von bis zu 24 Einzelfasern (crimp)

Einfaches Öffnen und Verschliessen

4 Kabeleinführungen (2 auf jeder Seite) für Kabeldurchmesser von max. 22 mm

Geeignet für Crimpspleiße

Kaltdichtung mit Gel

Kabelmantel- Abfangung und Zugentlastung integriert

Erdverlegbar

Geeignet für Anzahl an Fasern: 24

Spleißhalter: Crimp

Anzahl Spleißhalter: 2

Ein-/ Ausgänge: 4

Schutzart (IP): IP68

Kabeldurchmesser: – 22 mm

Werkstoff: Kunststoff

Farbe: Schwarz

Spleißkassette: Integriert

Erdverlegbar: Ja

UV Beständig: Ja

Art der Muffe: Abzweigmuffe

Maße (LxBxH): 369 x 182 x 106 mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: 83127.1V2