DVI-D Dual Link Kabel, 2x DVI-D 24+1, Stecker – Stecker,

DVI-D Dual Link Kabel, 2x DVI-D 24+1, Stecker – Stecker

Dreifach Schirmung: Folie + Geflecht+ PIMF

Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC

Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt

Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften)

Kabellänge bis zu 20m!

Dual Link Kabel

Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600

Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF

Anzahl Pole: 24+1

Farbe: schwarz

Länge: 2,0m

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5434.2

DVI-D Dual Link Kabel, 2x DVI-D 24+1, Stecker – Stecker

DVI-D Dual Link Kabel, 2x DVI-D 24+1, Stecker – Stecker

wie vor beschrieben jedoch:

Länge X,Xm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5434.x

Verfügbar in

2,0m / 3,0m / 5,0m