DisplayPort 1.2 Kabel, 4k 60Hz, mit Premium Zinkdruckgussgehäuse, Stecker – Stecker,

DisplayPort 1.2 Kabel, 4k 60Hz, mit Premium Zinkdruckgussgehäuse, Stecker – Stecker

Konform zum DisplayPort v1.2 Standard

Auflösungen bis zu 4K / Ultra HD (4096 x 2160 @ 60Hz)

Premium Zinkdruckgussgehäuse mit Vollabschirmung und verriegelbar

Vergoldete DisplayPort Stecker und Kontakte

Dreifache Abschirmung

Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC

Konform zu HDCP 1.3 und DPCP

Pin 20: DP\_PWR nicht verbunden

Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF

Anzahl Pole: 20

Farbe: schwarz

Länge: 0,5m

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5560HQSW.0,5

DisplayPort 1.2 Kabel, 4k 60Hz, mit Premium Zinkdruckgussgehäuse, Stecker – Stecker

DisplayPort 1.2 Kabel, 4k 60Hz, mit Premium Zinkdruckgussgehäuse, Stecker – Stecker

wie vor beschrieben jedoch:

Länge X,Xm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5560HQSW.x

Verfügbar in

0,5m / 1,0m / 2,0m / 3,0m / 5,0m / 10,0m