INFRALAN® Patchbox für Keystones

INFRALAN® Patchbox für Keystones,  
die INFRALAN® Patchbox in 19"/1HE mit ihrem geschlossenen Metallgehäuse in grau und ausziehbarer Front, bietet durch ihren modularen Aufbau die Möglichkeit zur Aufnahme von bis zu 24 Modulen im Keystone-Format. Eine Vollbestückung ist mit dem INFRALAN® Keystone IKS-6A-PVP möglich. Die Anschlussmöglichkeit für Erdungskabel, Zugentlastung über Kabelbinder und die fortlaufend Portnummerierung 1 - 24 runden die vielfaltigen Einsatzmöglichkeiten dieser Patchbox ab. Die Patchbox hat die Abmessungen hxbxt 445x483x244mm und rückseitige Kabeleinführungen.

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: ISB-KS-24-GR