Verteilerfeld 19" 0,5HE 24-Port RAL7035

Verteilerfeld 19" 0,5HE 24-Port RAL 7035,

Verteilerfeld mit hoher Packungsdichte (24 Ports auf 0,5HE)

Zur Aufnahme von EFB Keystone Modulen E-20091 und E-20095

Inkl. Kabelmanagement

Modularer Aufbau zur Aufnahme von bis zu 24 Modulen im Keystone-Format, inklusive adaptierbarem Kabelmanagement, Erdungskabel und Zugentlastung über Kabelbinder am Kabelrechen, weiße Beschriftungsfelder pro Port 15x6mm mit transparenter Abdeckung.

Anzahl Höheneinheiten: 0,5

Mit Buchsen: Nein

Material: SPCC Stahl

Abmessungen: 22,2mm x 482,6mm x 66,3mm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 37586.1