MTP® / MPO Kupplung, Gehäuse schwarz, mit Flansch

MTP® / MPO Kupplung, Gehäuse schwarz, mit Flansch,

MTP/MPO Durchführungskupplung, mit flansch zum Verbinden von MTP® Übertragungsstrecken. Die Kupplung kann durch ihren Codierer im Key Up/ Key Up oder Key Up/ Key down genutzt werden.

Steckertyp 1. Seite: MTP/ MPO

Steckertyp 2. Seite: MTP/MPO

Gehäuse Ausführung: Mit Flansch

Staubschutzkappe: Ja

Befestigungsart: Schraube/ Einrasten

Werkstoff: Kunststoff

Abmessungen: L: 20,5mm, B: 25mm, H: 9,7mm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: 53458.1V2