DisplayPort 1.4 Kabel, 8K 60Hz, Stecker – Stecker,

DisplayPort 1.4 Kabel, 8K 60Hz, Stecker – Stecker

Konform zum DisplayPort v1.4 Standard

Auflösungen bis zu 8K Ultra HD (7680 x 420 @ 60Hz)

Konform zu HDCP 2.2

Dreifache Abschirmung

Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC

Vergoldete DisplayPort Stecker und Kontakte

Pin 20: DP\_PWR nicht verbunden

Steckergehäuse mit 360° Abschirmung, umspritzt und verriegelbar

Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF

Anzahl Pole: 20

Farbe: schwarz

Länge: 2,0m

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5567SW.2

DisplayPort 1.4 Kabel, 8K 60Hz, Stecker – Stecker

DisplayPort 1.4 Kabel, 8K 60Hz, Stecker – Stecker

wie vor beschrieben jedoch:

Länge X,Xm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5567SW.x

Verfügbar in

1,0m / 2,0m / 3,0m / 5,0m